**Aide en faveur des structures de tourisme pour tous - Exigences CLIMAXION**

Ce document est à compléter et à joindre au dossier de demande de subvention « Hôtellerie ».

**N.B.** : . Les travaux relatifs à l’enveloppe du bâtiment devront respecter un minimum de performance (cf tableau ci-dessous).

 . Pour les hôtels disposant de plusieurs bâtiments : compléter une fiche par bâtiment

R = Résistance thermique

Uw = taux de déperdition thermique fenêtres

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Description** | **Minimum de performance** | **Existant** | **Travaux prévus** | **Devis correspondants**(Identifier l’entreprise et le montant) |
| **Systèmes** | ***Système de chauffage*** |   | Type, puissance, rendement... |  |   |
| ***Puissance chauffage*** |   |  |  |   |
| ***Système de rafraichissement*** |   |  |  |   |
| ***Système de ventilation*** | Simple flux ou double flux |  |  |   |
| ***Système de production d’Eau Chaude Sanitaire*** |   |  |  |   |
| **Enveloppe** | ***Murs extérieurs*** | Isolation Intérieure : R=3 Isolation Extérieure R = 5 | R = Nature de l’isolant | Préciser les valeurs de R (égale ou supérieure à 3 pour l’isolation intérieure et 5 pour l’isolation extérieure)  | La valeur de R doit être précisée dans le devis pour l’isolation intérieure et l’isolation extérieure |
| ***Menuiseries extérieures*** | Uw = 1,3 | Uw= | Préciser la valeur de Uw (égale ou inférieure à 1,3) | La valeur de Uw doit être précisée dans le devis |
| ***Plancher bas*** | R = 2,5 | R= | Préciser la valeur de R (égale ou supérieure à 2,5) | La valeur de R doit être précisée dans le devis |
| ***Toiture*** | R = 7,5 | R= | Préciser la valeur de R (égale ou supérieure à 7,5) | La valeur de R doit être précisée dans le devis |